Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia.

**Część 1 – Komora Hiperbaryczna do terapii tlenowej**

• 2– osobowa, przenośna komora tlenowa hiperbaryczna, o miękkich ściankach w której można przyjąć pozycje leżącą

• Komora przeznaczona do użytku wewnętrznego w ramach terapii tlenowej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W związku z czym parametry komory muszą umożliwić komfortowe jak również łatwe korzystanie z niej;

• Umożliwienie łatwego kontaktu z dzieckiem które będzie w komorze;

• Materiał zewnętrzny: zgrzewany termoplastyczny poliuretan lub inne trwałe i łatwe do utrzymania w czystości tworzywo sztuczne naciągnięty na wewnętrzną ramę, otwierane na wytrzymały zamek.

• Oczekiwane parametry techniczne komory:

o Ciśnienie robocze komory: 1, 3 ATA o Długość: 210-250 cm, średnica 90-100 cm

o Dwuosobowa komora – Dziecko wraz z opiekunem

o Minimum 5 okien widokowych w komorze (zmniejszenie u dzieci uczucia klaustrofobii)

• Wyposażenie/pozostałe parametry:

o Posiadający własną niezależną obudowę koncentrator tlenu o wydajności min. 10 l/min z ważnym certyfikatem medycznym uznawanym na terenie Unii Europejskiej, z możliwością niezależnego używania bez komory,

o Bezolejowa sprężarka powietrza,

o Manometr wewnętrzny oraz zewnętrzny,

o Co najmniej dwa awaryjne zawory bezpieczeństwa z możliwością szybkiego otwarcia poprzez wciśnięcie przez osobę przebywającą w środku komory,

o Możliwość dostarczania tlenu przez maseczkę oraz rurki

o Mobilność- możliwość łatwego i szybkiego złożenia i przeniesienia komory

• Wymagane dodatkowe wyposażenie

o Zewnętrzna rama ułatwiająca bezpieczne wchodzenie i wychodzenie

o Łatwy w dezynfekcji materac

• Wymagania dodatkowe dot. realizacji usługi:

o Dostawa, instalacja i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego

o Łatwa obsługa komory i Szkolenie z obsługi wraz z certyfikatem dla każdego uczestnika szkolenia

o Instrukcja, karta gwarancyjna w j. polskim

o Szybki serwis – do 24h od zgłoszenia awarii.